|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HamGadgets Ultra PicoKeyer FW2.0 © DL2SBA 05/2018 | | |
| Menu Enter  ▲▶ 🡪 ?  Menu Exit  ▲▶ 🡪 EE | ◀▶ Send MYCALL  ◀▼ Decr. QSO# 🡪 EE  ▼▶ Send Speed | ◀▲ Enter TUNE mode  ▲▼◀▶ Exit TUNE mode |
| Record Message  ▲▼◀▶ 1s 🡪 K  Key message  ▲▼◀▶ short to review  ▲▼◀▶ long to store | **Menu Items** ▲▼ to change  S Speed Q QSO Nr.  RL Speed low RH Speed high  X Cut nums L letter spac.  Z Lead 0 B Beacon dly  W Weight T Sidetone  K Keymode P paddle rev  A Tonehgt D TX comp  Y ▼ MYCALL #1  Y ▲ MYCALL #2  MENU long/short text  V Version | MEMORY SHORTS  // “/”  /R Repeat word  /1234 Send Msg#  /QI QSO# + incr  /QN QSO#  /QR Last QSO#  /SU Inc speed  /SD Dec speed  /Y Send MYCALL #1  /Y2 Send MYCALL #2 |